Контроллер дорожный программируемый «Стрелка-КДП-01А»

Автоматическое и ручное управление сигналами светофоров:
-на отдельном (локальном) перекрестке
-в комплексе с котроллерами соседних перекрестков в режиме адаптивного управления

Связь и высокоскоростной обмен информацией между дорожными контроллерами, входящими в комплекс оборудования адаптивного управления, осуществляется через устройство коммутации УКСО-01.  

Устройство коммутации оснащено микропроцессором на базе Linux, что дает возможность осуществлять автоматизированное управление светофорным объектом при его подключении к транспортному контроллеру. 


	Шкаф контроллера в сборе:
	Блок контроллера:
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Особенности:
· управление в координированном режиме;
· управление в локальном режиме на базе внутренних планов координации;
· работа в подсистеме приоритета общественного транспорта;
· работа в адаптивном режиме; 
· способность автоматически обрабатывать полученную с детекторов информацию и хранить ее для дальнейшего использования внутренней программой управления;
· модульность конструкции позволяет изменять конфигурацию контроллера, имеющегося в наличии (в т.ч. работающего на перекрестке), проводить оптимизацию управления дорожным движением, а также существенно упростить техническое обслуживание;
· внутренняя система контроля безопасности (исключение конфликтных сигналов светофоров) на аппаратном и программном уровне;
· автоматическое бесконфликтное переключение сигнальных планов в зависимости от времени суток, дня недели, месяца, года, специального дня;
· автоматический переход в аварийный режим (ОС или ЖМ) при возникновении перегрузки, коротком замыкании, одновременном разрешении для конфликтных направлений движения, критической ошибки;
· простота активации режимов КК, ЖМ, ОС и ручного управления со встроенной панели;
· использование открытых стандартных протоколов обмена данными, что позволяет подключаться к любым известным типам АСУДД и периферийным устройствам;
· конфигурирование и диагностика как в ручном режиме с пульта управления, так и с помощью переносного компьютера;
· наличие бортового журнала, хранящего все возникающие ошибки, действия оператора, параметры электропитания;
· светодиодная индикация состояния силовых цепей;
· наличие отдельного модуля безопасности, контролирующего все основные узлы и компоненты контроллера;
· непрерывный контроль рабочих параметров всех компонентов контроллера и средств коммуникации со стороны специальной внутренней системы безопасности; 
· наличие панели ручного управления с жидкокристаллическим экраном, позволяющей производить программирование контроллера без использования дополнительного оборудования;
· наличие дополнительных коммуникационных портов различных интерфейсов: Ethernet, RS232, RS485, RS422;
· возможность подключения выносного пульта управления для ручного контроля движения на перекрестке.


Базовая конфигурация «Стрелка-КДП-01А»:
	

	Состав шкафа контроллера:
	Состав блока контроллера:

		№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Шкаф контроллера
	1

	
	Блок питания ВПУ
	1

	
	Защитная пластина контроллера
	1

	
	Блок автоматов защиты
	1

	
	DIN-рейка
	1

	
	Кабельные клеммы подключения ВПУ
	2

	2
	Комплект соединительных кабелей для 8 групп (коса с клемниками на DIN-рейке)
	2

	3
	УКСО-01 с комплектом соединительных кабелей
	0

	4
	ПО SPOT, лицензия
	0



		№
	Наименование
	Кол-во

	5
	Блок контроллера 01А
	1

	
	Панель управления в корпусе
	1

	
	Модуль специализированного миникомпьютера
	1

	
	Интеллектуальный модуль безопасности
	1

	
	Адресный модуль оптоизолированных входов и силовых ключей
	2

	
	Соединительный кабель (плоский)
	2

	
	Блок питания 
	1

	6
	Модуль (плата) силовых выходов*
	2

	7
	Модуль связи с детекторами
(МСДТ-1,2 или МВДС-1,2)**
	0

	8
	Модуль БП
	0

	9
	Модуль Scanboard
	0

	*-поставка с отдельными паспортами
**-МСДТ для радиолокационных детекторов, МВДС- для видео детекторов (отдельные паспорта)






Возможна поставка контроллера без шкафа или в иной комплектации.

Контроллер имеет модульную структуру. Минимальная конфигурация (базовая) позволяет регулировать движение по 4 направлениям (16 силовых выходов). 

Дооснащение модулями производится:
-при поставке
-в процессе эксплуатации

Технические характеристики
	№
	Наименование
	Значение

	1.
	количество регулируемых направлений движения
	4 шт

	2.
	количество силовых выходов
	16 шт

	3.
	ток нагрузки одной выходной силовой цепи
	2 А

	4.
	общий ток нагрузки, коммутируемый в любой момент времени
	до 16 А

	5.
	количество регулируемых фаз движения
	не менее 8

	6.
	интервал изменения длительности основных тактов 
	от 1 до 255 с

	7.
	интервал изменения длительности промежуточных тактов
	от 1 до 75 с

	8.
	интервал изменения длительности минимального времени зеленого сигнала светофора
	от 1 до 25 с

	9.
	сопряжение с ВПУ
	ДА

	10.
	параметры окружающего воздуха при эксплуатации:
- температура
- влажность
	
от -40  до +70 °С, 
от 0% до 99% (без конденсации)

	11.
	порт Ethernet
	1 Гбит

	12.
	габаритные размеры шкафа контроллера, Ш×Г×В
	806×605×1600 мм *

	13.
	масса комплекта в сборе (шкаф и корпус контроллера с комплектующими блоками и узлами)
	145,2 кг *

	14.
	время автономной работы внутренних часов при отключении питания
	не менее 500 ч.

	15.
	средняя наработка на отказ
	не менее 10000 ч.

	16.
	средний срок службы
	не менее 8 лет

	17.
	напряжение питания
	220 В, 50 Гц

	18.
	мощность потребления
	не более 60 Вт

	19.
	степень защиты от воздействия влаги и пыли
	IPX4 по ГОСТ 14254-2015



*-габаритные размеры шкафа и масса могут незначительно отличаться от указанных.

Модуль силовых выходов
Предназначен для коммутации электрических цепей сигнальных групп светофоров.
Каждый модуль может управлять 2 группами светофоров, принадлежащим к 2 независимым направлениям движения. 
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	Характеристики одного модуля силовых выходов

	№
	Наименование
	Значение

	1.
	напряжение питания светофоров
	220/230 В

	2.
	ток нагрузки одной выходной силовой цепи
	2 А

	3.
	количество регулируемых направлений движения
	2

	4.
	количество силовых выходов
	8




Контроллер дорожный программируемый производится также в других модификациях:
- «Стрелка-КДП-02А»
- «Стрелка-КДП-04А»
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