Контроллер дорожный программируемый «Стрелка-КДП-01К»
Предназначен для автоматического и ручного управления сигналами светофоров:
-на отдельном (локальном) перекрестке
-на перекрестках, входящих в систему координированного управления дорожным движением, из единого центра

	Шкаф контроллера в сборе:
	Блок контроллера:

	[image: ]
	[image: ]

	
Базовая комплектация

	Состав шкафа контроллера:	
	Состав блока контроллера:

		№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Шкаф контроллера
	1

	
	Блок питания ВПУ
	1

	
	Защитная пластина контроллера
	1

	
	Блок автоматов защиты
	1

	
	DIN-рейка
	1

	
	Кабельные клеммы подключения ВПУ
	2

	2
	Комплект соединительных кабелей для 8 групп (коса с клемниками на DIN-рейке)
	2



		№
	Наименование
	Кол-во

	3
	Блок контроллера
	1

	
	Панель управления в корпусе
	1

	
	Модуль специализированного миникомпьютера
	1

	
	Интеллектуальный модуль безопасности
	1

	
	Адресный модуль оптоизолированных входов и силовых ключей
	2

	
	Соединительный кабель (плоский)
	2

	
	блок питания 
	1

	4
	Модуль (плата) силовых выходов*
	2

	*-поставка с отдельными паспортами




	
	


Возможна поставка контроллера без шкафа или в иной комплектации.

Контроллер имеет модульную структуру. Минимальная конфигурация (базовая) позволяет регулировать движение по 4 направлениям (16 силовых выходов). 

Дооснащение модулями производится как при поставке, так и в процессе эксплуатации. 

Особенности:
· управление в координированном режиме;
· управление в локальном режиме на базе внутренних планов координации;
· работа в подсистеме приоритета общественного транспорта;
· модульность конструкции позволяет изменять конфигурацию контроллера, имеющегося в наличии (в т.ч. работающего на перекрестке), проводить оптимизацию управления дорожным движением, а также существенно упростить техническое обслуживание;
· внутренняя система контроля безопасности (исключение конфликтных сигналов светофоров) на аппаратном и программном уровне;
· автоматическое бесконфликтное переключение сигнальных планов в зависимости от времени суток, дня недели, месяца, года, специального дня;
· автоматический переход в аварийный режим (ОС или ЖМ) при возникновении перегрузки, коротком замыкании, одновременном разрешении для конфликтных направлений движения, критической ошибки;
· простота активации режимов КК, ЖМ, ОС и ручного управления со встроенной панели;
· использование открытых стандартных протоколов обмена данными, что позволяет подключаться к любым известным типам АСУДД и периферийным устройствам;
· конфигурирование и диагностика как в ручном режиме с пульта управления, так и с помощью переносного компьютера;
· наличие бортового журнала, хранящего все возникающие ошибки, действия оператора, параметры электропитания;
· светодиодная индикация состояния силовых цепей;
· наличие отдельного модуля безопасности, контролирующего все основные узлы и компоненты контроллера;
· непрерывный контроль рабочих параметров всех компонентов контроллера и средств коммуникации со стороны специальной внутренней системы безопасности; 
· наличие панели ручного управления с жидкокристаллическим экраном, позволяющей производить программирование контроллера без использования дополнительного оборудования;
· наличие дополнительных коммуникационных портов различных интерфейсов: Ethernet, RS232, RS485, RS422;
· возможность подключения выносного пульта управления для ручного контроля движения на перекрестке.

Технические характеристики
	№
	Наименование
	Значение

	1.
	количество регулируемых направлений движения
	4 шт

	2.
	количество силовых выходов
	16 шт

	3.
	ток нагрузки одной выходной силовой цепи
	2 А

	4.
	общий ток нагрузки, коммутируемый в любой момент времени
	до 16 А

	5.
	количество регулируемых фаз движения
	не менее 8

	6.
	интервал изменения длительности основных тактов 
	от 1 до 255 с

	7.
	интервал изменения длительности промежуточных тактов
	от 1 до 75 с

	8.
	интервал изменения длительности минимального времени зеленого сигнала светофора
	от 1 до 25 с

	9.
	сопряжение с ВПУ
	ДА

	10.
	параметры окружающего воздуха при эксплуатации:
- температура
- влажность
	
от -40  до +70 °С, 
от 0% до 99% (без конденсации)

	11.
	порт Ethernet
	1 Гбит

	12.
	габаритные размеры шкафа контроллера, Ш×Г×В
	806×605×1600 мм *

	13.
	масса комплекта в сборе (шкаф и корпус контроллера с комплектующими блоками и узлами)
	145,2 кг *

	14.
	время автономной работы внутренних часов при отключении питания
	не менее 500 ч.

	15.
	средняя наработка на отказ
	не менее 10000 ч.

	16.
	средний срок службы
	не менее 8 лет

	17.
	напряжение питания
	220 В, 50 Гц

	18.
	мощность потребления
	не более 60 Вт

	19.
	степень защиты от воздействия влаги и пыли
	IPX4 по ГОСТ 14254-2015



*-габаритные размеры шкафа и масса могут незначительно отличаться от указанных.

Модуль силовых выходов
Предназначен для коммутации электрических цепей сигнальных групп светофоров по командам от блока процессора контроллера дорожного программируемого.

Каждый модуль может управлять 2 группами светофоров, принадлежащим к 2 независимым направлениям движения. 
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	Характеристики одного модуля силовых выходов

	№
	Наименование
	Значение

	1.
	напряжение питания светофоров
	220/230 В

	2.
	ток нагрузки одной выходной силовой цепи
	2 А

	3.
	количество регулируемых направлений движения
	2

	4.
	количество силовых выходов
	8





Комплектность
	№
	Наименование
	Количество, шт

	1
	Контроллер дорожный программируемый Стрелка-КДП-01К
(базовая комплектация) 
	1

	2
	Шкаф контроллера с комплектом обеспечивающих узлов и крепежных элементов, с ключом запорного механизма
	1**

	3
	Дополнительный модуль силовых выходов*
	Под заказ
(от 1 до 6)

	4
	Модем связи для обмена информацией с удаленным пунктом управления
	Под заказ

	5
	Формуляр
	1

	6
	Инструкция по монтажу
	1



*-допускается закупка и установка модулей силовых выходов отдельно от закупки контроллера.
**-по заказу возможна поставка контроллера без шкафа или в иной комплектации.


Контроллер дорожный программируемый производится также в других модификациях:
- «Стрелка-КДП-02К»
- «Стрелка-КДП-03К»
- «Стрелка-КДП-04К»
- «Стрелка-КДП-05К»
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