[bookmark: _GoBack]Полноцветное табло-прицеп «Табло-СИТИ» 

Отображение текстовой и графической информации, а также пиктограмм дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004.

Предназначено для оперативного управления дорожным движением, отображения предупреждающей информации для участников дорожного движения и использования дорожными службами.

Оперативная временная установка на участках дорог общего пользования:
-в городских условиях
-на загородных автомагистралях
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Для отображения информации используется свободно программируемая полноцветная графическая? (матрица наверное?)

Для управления дорожным движением Табло-СИТИ имеет в своем составе 2 секции полноцветного (RGB) табло, светофорную секцию (2 Х Ø300мм, желтый) и предупреждающие желтые проблесковые маячки. Для удобства транспортировки верхняя секция со светофорной секцией и проблесковыми маячками складывается (опускается) с помощью гидравлического механизма. 

Все оборудование табло смонтировано на прицепе общей разрешенной массой до 750 кг. 

Для размещения вспомогательного оборудования (гидро насос, аккумуляторы, электрические преобразователи и пр.) используется антивандальный технологический шкаф.
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Управление табло осуществляется как удаленно, так и локально с помощью носимого пульта посредством Wi-Fi соединения. Для удаленного управления табло имеет встроенный модем с 2-мя сим-картами и криптошлюз.

Технические характеристики
	№
	Наименование
	Значение

	Табло верхняя секция

	1
	Экран
	1600 х 1280 мм
Полноцветный RGB 256 млн. цветов;
Шаг пикселя 20мм 80х64 пикселей.

	2
	Классификация по EN12966
	L3(*); R3; C2; B7

	3
	Степень защиты
корпус
фронтальный экран
	
IP55
IP65
(Устойчивость к воздействию соли и реагентов)

	4
	Рабочая температура
	от -40⁰C до +55⁰C

	5
	Габаритные размеры табло
	1650 х 1330 х 210 мм

	6
	Материал корпуса
	Алюминиево-магниевый сплав (AlMg3)

	7
	Покрытие корпуса
	Порошковое покрытие, RAL 7042 матовый

	8
	Покрытие передней панели
	Черная матовая краска с лаковым покрытием с низким коэффициентом отражения

	9
	Вес верхней секции
	80 кг

	Табло нижняя секция

	10
	Экран
	1600 х 800 мм
Полноцветный RGB 256 млн. цветов;
Шаг пикселя 25 мм 64х32 пикселей.

	11
	Классификация по EN12966
	L3(*); R3; C2; B7

	12
	Степень защиты
корпус
фронтальный экран
	
IP55
IP65
(Устойчивость к воздействию соли и реагентов)

	13
	Рабочая температура
	от -40⁰C до +55⁰C

	14
	Габаритные размеры табло
	1600 х 800 мм

	15
	Материал корпуса
	Алюминиево-магниевый сплав (AlMg3)

	16
	Покрытие корпуса
	Порошковое покрытие, RAL 7042 матовый

	17
	Покрытие передней панели
	Черная матовая краска с лаковым покрытием с низким коэффициентом отражения

	18
	Вес нижней секции
	40 кг

	Дополнительно

	19
	Светофорная секция
	2 Х Ø 300 мм, цвет желтый

	20
	Проблесковые маячки
	Цвет желтый, 360⁰ обзор

	21
	Встроенный GPS приемник
	ДА

	22
	Время автономной работы
	до 72 часов в зависимости от характеристик выводимой информации

	Прицеп

	23
	Ширина кузова прицепа
	1850 мм

	24
	Ширина (включая колесную базу)
	2250 мм

	25
	Длина кузова прицепа
	2500 мм

	26
	Высота табло-прицепа в транспортном положении
	2540 мм

	27
	Общий вес 
	750 кг

	28
	Шины
	185R14

	29
	Инерционный тормоз
	RIC-MATIC

	30
	Сцепное устройство:
	петля сцепная типа Towing Eye: Ø50мм крюк

	31
	Стояночные опоры:
	две с задней стороны прицепа

	32
	Запасное колесо:
	да

	33
	Опора для установки табло на прицепе
	с гидравлическим механизмом спуска/ подъема.

	34
	Максимальная скорость с табло в транспортном положении
	40 км/ч
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