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Предупреждающее полноматричное табло-прицеп «Табло-СИТИ-360»

Предназначено для оперативного управления и отображения текстовой и графической информации для всех участников дорожного движения, идеально для установки в местах проведения массовых мероприятий.

-свободно программируемая полноцветная графическая матрица размера 1440х1248 мм (120х104 пикселя с шагом 12 мм)
-4 регулируемые опоры для выравнивания и фиксации на неровных поверхностях
-оборудование смонтировано на прицепе общей разрешенной массой до 750 кг 
-два антивандальных технологических шкафа для размещения вспомогательного оборудования (гидронасос, аккумуляторы, электрические преобразователи и пр.). 
-резервные аккумуляторные батареи – для автономного питания
-возможность осуществлять управление табло как удаленно, так и локально при помощи носимого пульта посредством Wi-Fi соединения. Для удаленного управления табло имеет встроенный модем с 2-мя сим-картами и криптошлюз.


Технические характеристики 
	№
	Наименование
	Значение

	1
	Экран
	1440 х 1248 мм
Полноцветный RGB 256 млн. цветов;
Шаг пикселя 12мм 120х104 пикселей.

	2
	Классификация по EN12966
	L3(*); R3; C2; B7

	3
	Степень защиты
корпус
фронтальный экран
	
IP55
IP66
(Устойчивость к воздействию соли и реагентов)

	4
	Рабочая температура
	от -40⁰C до +55⁰C

	5
	Габаритные размеры табло
	1650 х 1450 х 152 мм

	6
	Материал корпуса
	Алюминиево-магниевый сплав (AlMg3)

	7
	Покрытие корпуса
	Порошковое покрытие, RAL 9005 матовый

	8
	Покрытие передней панели
	Черная матовая краска с лаковым покрытием с низким коэффициентом отражения

	9
	Время автономной работы
	до 72 часов в зависимости от характеристик выводимой информации

	10
	Ширина кузова прицепа
	1850 мм

	11
	Ширина (включая колесную базу)
	2250 мм

	12
	Длина кузова прицепа
	2500 мм

	13
	Высота табло-прицепа в транспортном положении
	2540 мм

	14
	Общий вес 
	750 кг

	15
	Шины
	185R14

	16
	Стояночные опоры
	четыре

	17
	Максимальная скорость с табло в транспортном положении
	40 км/ч
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