
[image: Рисунок 1]	ТАБЛО ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (ТОИ)
Светодиодный экран с системой управления
Отображение информации для участников дорожного движения.
Сборная конструкция, состоящая из:
-светодиодных модулей
- несущей металлоконструкции

- полноцветные 
- монохромные

Управление выводимым на экран контентом:
- в реальном времени (программно)
- в режиме подготовки графика включения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№	Наименование	Значение
1	Размер изображения	3200 х 3200 мм (10,3 кв. м)
2	Разрешение	320 х 320 пикс.
3	Шаг пикселей	10 мм
4	Угол обзора, градус	±140
5	Яркость экрана	6000 кд/м2
6	Ресурс светодиодов, не менее	100000 ч
7	Интенсивность света, контрастность 	L3(*), R3
8	Частота кадров 	60 Гц
9	Количество градаций встроенного люксметра	16
10	Рабочее напряжение	220/230 В, 50 Гц ±1% (380/400)
11	Максимальная потребляемая мощность	8,4 кВт
12	Номинальная потребляемая мощность	5 кВт
13	Вес	800 кг
14	Тип	уличный
15	Диапазон рабочих температур	от -40 до +60 ˚C
16	Степень защиты	IP65
17	Материал корпуса	Алюминиево-магниевый сплав (AlMg3), 2,5 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ
№	Наименование	Количество
1	Табло отображения информации (табло переменной информации)
ТОИ 3200х3200 RGB 	1 
2	Коммутационный бокс	1
3	Паспорт	1

Также мы производим ТОИ в следующих размерах:
-2880 х 5760 мм
-2880 х 9600 мм 
-2880 х 10560 мм
-3840 х 2880 мм
-12480 х 2880 мм
-по индивидуальным заказам
Технические характеристики могут отличаться в зависимости от размера, подробную информацию уточняйте у наших сотрудников.

Оборудование соответствует следующим требованиям:
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ГОСТ Р 56350-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к динамическим информационным табло», ГОСТ Р 56351-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения посредством динамических информационных табло»
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ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
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