
[image: https://spt.msk.ru/wp-content/uploads/2021/08/UDZ-1.png]	Управляемый дорожный знак УДЗу-960х960 4мм 


Предназначен для вывода на экран переменной информации в виде графических знаков для работы:
-в составе комплексной АСУДД 
-как компонент отдельного периферийного оборудования для информирования участников дорожного движения. 

Свободно программируемый полноцветный экран для отображения дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014.

Технические характеристики 
	№
	Наименование
	Значение

	1
	Размер изображения
	960 х 960 мм 

	2
	Разрешение
	240 х 240 пикс.

	3
	Шаг пикселей
	4 мм

	4
	Частота обновления
	1920 Гц

	5
	Частота изображения
	60 Гц

	6
	Тип управления
	асинхронный с памятью

	7
	Глубина цвета
	12 бит

	8
	Угол обзора, градус
-по горизонтали
-по вертикали
	
±140
±120

	9
	Яркость экрана, не менее
	5500 кд/м2

	10
	Ресурс светодиодов, не менее
	100000 ч

	11
	Рабочее напряжение
	220/230 В, 50 Гц ±1%

	12
	Максимальная потребляемая мощность 
	760 Вт 

	
	Средняя потребляемая мощность 
	310 Вт 

	13
	Вес
	30 кг

	14
	Тип
	уличный

	15
	Диапазон рабочих температур
	от -45 до +60 ˚C

	16
	Степень защиты
	IP65

	17
	Габаритные размеры
	960 х 960 мм

	
	Материал корпуса
	алюминий, сплав



УДЗ поставляется в собранном виде.


Также мы производим следующие модификации УДЗ:
- УДЗкт-А-2-1
- УДЗср
- УДЗу-1250х1600
- УДЗу-1280х1600
- по индивидуальным заказам
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