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Радарный детекторный комплекс «СТРЕЛКА-WAVE-А-01» предназначен для сбора и предварительной обработки статистических данных о транспортных потоках.
Комплекс может работать как самостоятельно, так и в группе с дорожными контроллерами системы управления дорожным движением типов I-IV.  
Входящий в состав комплекса радиолокационный детектор транспорта соответствует II типу по ГОСТ 34.401-90.
Согласно Положению ГКРЧ «О порядке назначения (присвоения) радиочастот в Российской Федерации для радиоэлектронных средств всех назначений» от 07.05.2007 г. при разработке, производстве и использовании данного радарного комплекса не требуется специального разрешения контролирующих органов.

КОМПЛЕКС «СТРЕЛКА-WAVE-A-01» ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ МОДИФИКАЦИЯХ:
[image: Рисунок 2]ДСW01П – для работы с постоянным электропитанием
Технические характеристики ДСW01П
№	Наименование	Значение
1.1	определяемые зоны	до 10 полос движения одновременно
1.2	дальность действия	от 0,4 до 76,2 метров
1.3	высота установки	от 2,7 до 15 метров
1.4	рабочая частота	от 24,05 до 24,25 ГГц (К-волна)
1.5	интерфейс работы детектора	RS 232, RS 485
1.6	потребляемая мощность	12 Вт
1.7	характеристики электропотребления	220/230 В, 50 Гц
1.8	плотность излучаемого потока энергии	менее 10 мкВт/см2
1.9	точность определения интенсивности ТП	98%
1.10	точность определения занятости	направление ± 10%, транспортная полоса ± 20%
1.11	точность определения скорости движения ТС	±6 км/ч
1.12	точность присвоения скорости конкретному ТС	98 %
1.13	точность классификации транспортных средств	не менее 80%
1.14	режимы работы модема		GPRS/Ethernet
1.15	диапазон рабочих частот модема	850/900/1800/1900 МГц
1.16	мощность передатчика модема	1 Вт GSM 1800/1900, 2 Вт GSM 900/850
1.17	диапазон рабочей температуры комплекса	-40 до +55 ˚C
1.18	относительная влажность	до 100%
1.19	габаритные размеры бокса (ШхВхГ) детектора	850х450х450 мм, 335×270×83 мм
1.20	масса комплекса без кронштейна	6 кг

[image: Рисунок 4]ДСW01Б – в комплекте с комбинированным боксом (режим "день/ночь")
ДСW03Б – увеличенная зона детектирования до 22 полос движения одновременно в комплекте с комбинированным боксом (режим "день/ночь")

Технические характеристики ДСW01Б
№	Наименование	Значение
1.1	определяемые зоны	до 10 полос движения одновременно
1.2	дальность действия	от 0,4 до 76,2 метров
1.3	высота установки	от 2,7 до 15 метров
1.4	рабочая частота	от 24,05 до 24,25 ГГц (К-волна)
1.5	интерфейс работы детектора	RS 232, RS 485
1.6	потребляемая мощность	35 Вт
1.7	характеристики электропотребления	220/230 В, 50 Гц
1.8	время автономной работы	не менее 24 часов
1.9	время полной зарядки АКБ	менее 4-х часов
1.10	плотность излучаемого потока энергии	менее 10 мкВт/см2
1.11	точность определения интенсивности ТП	98%
1.12	точность определения занятости	направление ± 10%, транспортная полоса ± 20%
1.13	точность определения скорости движения ТС	±6 км/ч
1.14	точность присвоения скорости конкретному ТС	98 %
1.15	точность классификации транспортных средств	не менее 80%
1.16	режимы работы модема	 	GPRS/Ethernet
1.17	диапазон рабочих частот модема	850/900/1800/1900 МГц
1.18	мощность передатчика модема	1 Вт GSM 1800/1900, 2 Вт GSM 900/850
1.19	диапазон рабочей температуры комплекса	-40 до +55 ˚C
1.20	относительная влажность	до 100 %
1.21	габаритные размеры бокса (ШхВхГ), детектора	400×600×211 мм, 335×270×83 мм
1.22	масса комплекса без кронштейна	35 кг

Технические характеристики ДСW03Б
№	Наименование	Значение
1.1	определяемые зоны	до 22 полос движения одновременно
1.2	дальность действия	от 0,4 до 76,2 метров
1.3	высота установки	от 2,7 до 15 метров
1.4	рабочая частота	от 24,05 до 24,25 ГГц (К-волна)
1.5	интерфейс работы детектора	RS 232, RS 485
1.6	потребляемая мощность	35 Вт
1.7	характеристики электропотребления	220/230 В, 50 Гц
1.8	время автономной работы	не менее 24 часов
1.9	время полной зарядки АКБ	менее 4-х часов
1.10	плотность излучаемого потока энергии	менее 10 мкВт/см2
1.11	точность определения интенсивности ТП	98%
1.12	точность определения занятости	направление ± 10%, транспортная полоса ± 20%
1.13	точность определения скорости движения ТС	±6 км/ч
1.14	точность присвоения скорости конкретному ТС	98 %
1.15	точность классификации транспортных средств	не менее 80%
1.16	режимы работы модема		GPRS/Ethernet
1.17	диапазон рабочих частот модема	850/900/1800/1900 МГц
1.18	мощность передатчика модема	1 Вт GSM 1800/1900, 2 Вт GSM 900/850
1.19	диапазон рабочей температуры комплекса	-40 до +55 ˚C
1.20	относительная влажность	до 100 %
1.21	габаритные размеры бокса (ШхВхГ), детектора	400×600×211 мм, 335×270×83 мм
1.22	масса комплекса без кронштейна	35 кг

[image: Рисунок 16]ДСW02Б – в комплекте с комбинированным боксом (режим "день/ночь") с двумя детекторами
Технические характеристики ДСW02Б
№	Наименование	Значение
1.1	определяемые зоны (каждого детектора транспорта)	до 10 полос движения одновременно
1.2	дальность действия	от 0,4 до 76,2 метров
1.3	высота установки	от 2,7 до 15 метров
1.4	рабочая частота	от 24,05 до 24,25 ГГц (К-волна)
1.5	интерфейс работы детектора	RS 232, RS 485
1.6	потребляемая мощность	45 Вт
1.7	характеристики электропотребления	220/230 В, 50 Гц
1.8	время автономной работы	не менее 24 часов
1.9	время полной зарядки АКБ	менее 4-х часов
1.10	плотность излучаемого потока энергии	менее 10 мкВт/см2
1.11	точность определения интенсивности ТП	98%
1.12	точность определения занятости	направление ± 10%, транспортная полоса ± 20%
1.13	точность определения скорости движения ТС	±6 км/ч
1.14	точность присвоения скорости конкретному ТС	98 %
1.15	точность классификации транспортных средств	не менее 80%
1.16	режимы работы модема 	GPRS/Ethernet
1.17	диапазон рабочих частот модема	850/900/1800/1900 МГц
1.18	мощность передатчика модема	1 Вт GSM 1800/1900 2 Вт GSM 900/850
1.19	диапазон рабочей температуры комплекса	-40 до +55 ˚C
1.20	относительная влажность	до 100 %
1.21	габаритные размеры бокса (ШхВхГ), детектора	400×600×211 мм, 335×270×83 мм
1.22	масса комплекса без кронштейна	35 кг


[image: Рисунок 19]ДСW01АМ – для работы с постоянным электропитанием, с передачей данных по протоколу RS-485
Технические характеристики ДСW01АМ
№	Наименование	Значение
1.1	определяемые зоны	до 22 полос движения одновременно
1.2	дальность действия	от 0,4 до 42 метров
1.3	высота установки	от 4,6 до 10,7 метров
1.4	рабочая частота	от 24,05 до 24,25 ГГц (К-волна)
1.5	интерфейс работы детектора	2 х RS 485
1.6	потребляемая мощность	9 Вт
1.7	напряжение питания	9...28 В постоянного тока
1.8	плотность излучаемого потока энергии	менее 10 мкВт/см2
1.9	режимы работы	24 часа
1.10	диапазон рабочей температуры комплекса	-40 до +55 ˚C
1.11	относительная влажность	до 100 %
1.12	габаритные размеры детектора (ШхВхГ)	335×270×83 мм
1.13	масса комплекса без кронштейна	2 кг
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