[image: ]КОМПЛЕКС ФОТО-ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД СТРЕЛКА-360С
Предназначен для:
-автоматических измерений значений текущего времени, синхронизированных по сигналам космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS с национальной шкалой времени UTC(SU)
-измерений текущих навигационных параметров и определения на их основе координат транспортных средств (ТС) при фотовидеофиксации нарушений ПДД ТС
-измерений расстояний до объектов
-определения местоположения и траектории ТС относительно разметки на автомобильных дорогах 
-фотовидеофиксации нарушений ПДД

Поворотная камера Комплекса Стрелка 360С обеспечивает контроль и фиксацию всех ТС в радиусе 360°

Многократный оптический зум позволяет распознавать ГРЗ всех ТС попавших в зону контроля комплекса

Комплекс в непрерывном режиме проходит по заданному маршруту, обеспечивая максимальную зону контроля и контролируя каждое ТС с момента парковки до момента покидания места остановки, исключая возможность скрытия ГРЗ

Составные части комплекса:
-Модуль управления
-Видеомодуль
-Модуль беспроводной передачи данных (опция)
-Модуль отображения (опция для мобильного исполнения)

Комплекс функционирует автоматически без участия оператора и осуществляет фиксацию нарушений.

Нарушения и фиксация:
· правила парковки, остановки и стоянки
· парковка на тротуаре
· парковка на газоне
· остановка вторым рядом
· платная парковка
· движение по полосе для маршрутных транспортных средств
· движение по трамвайным путям
· выезд и движение по полосе встречного движения
· проезд ж/д-переезда на запрещающий сигнал светофора
· проезд пешеходного перехода
· движение ТС в нарушение правил разметки и предписанных дорожных знаков (обочина, тротуары, выделенная полоса, пересечение сплошной линии разметки, поворот из второго ряда, стоп линия, разворот в неположенном месте и т.д.)
· прочие нарушения ПДД
· считывание и распознавание передних и задних ГРЗ ТС
· проверка всех зафиксированных комплексом ТС по базам данных розыска, подключенных к комплексу
· проверка отсутствия дорожных знаков, если ранее они были зафиксированы, с дальнейшей передачей данных
· формирование пакета данных для передачи в Центр обработки
· взаимодействие с различными базами данных (розыск, учет дорожных знаков и т.д.)
· фиксацию ТС с незаконной установкой опознавательного фонаря такси на крыше, цветографических схем, устройств для подачи специальных световых сигналов

Распознавание дорожных знаков с определением координат их установки
- Парковка (парковочное место) 6.4
- Остановка запрещена 3.27
- Стоянка запрещена 3.28
- Стоянка запрещена по нечетным числам месяца 3.29
- Стоянка запрещена по четным числам месяца 3.30
- Полоса для маршрутных транспортных средств 5.14
- Конец полосы для маршрутных транспортных средств 5.14.1
- Платные услуги 8.8
- Работает эвакуатор 8.24
- Направление действия знака 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4
- Фотовидеофиксация 8.23
- Инвалиды 8.17

Технические характеристики
1	Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки текущего времени комплекса к шкале времени UTC(SU), с	±2
2	Границы допускаемой погрешности (по уровню вероятности 0,95) определения координат местоположения объектов по каждой координатной оси при работе по сигналам ГЛОНАСС/GPS, при геометрическом факторе PDOP не более 3, м	±3
3	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояний до объектов, м	±1
4	Зона контроля по дальности, м	от 0 до 150
5	Время непрерывной работы в сутки, ч	24
[bookmark: _GoBack]6	Потребляемая мощность, Вт, не более (для комплекта с 1 видеомодулем)	470
7	Степень защиты, не хуже	IP65
8	Рабочий диапазон температур, °С	от минус 40 до 50
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