[image: ]	Комплекс контроля дорожного движения автоматизированный стационарный «Стрелка-СТ» 
Предназначен для: 
- измерений скорости движения транспортных средств
- измерений значений текущего времени
- синхронизированных с национальной шкалой времени UTC(SU)
- измерений текущих навигационных параметров и определения на их основе координат ТС
- измерений расстояний до ТС
- определения местоположения и траектории ТС относительно разметки на автомобильных дорогах
-  фотовидеофиксации нарушений ПДД и выявления инцидентов
Алгоритмы работы комплекса основаны на искусственной нейронной сети с применением машинного обучения.
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Видеомодуль со встроенными контроллером комплекса, модулем ГЛОНАСС/GPS и защитной блендой
Модуль ИК подсветки
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Соединительные кабели:
1.Кронштейн крепления 
2.Комплект соединительных кабелей
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1.4D модуль
2.RD модуль
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Базовая комплектация комплекса включает в себя контроллер комплекса, видеомодуль, модуль ГЛОНАСС/GPS, программный модуль Фиксация. 
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Программное обеспечение
Программное обеспечение комплекса StrelkaPlus (ПО «Стрелка-Плюс-ПО») включает в себя программные модули (далее ПМ), функционирование которых задается лицензионными ключами:

· ПМ «Фиксация» обеспечивает фотовидеофиксацию ТС во всей зоне контроля, распознавание ГРЗ ТС, формирование пакета данных по каждому ТС с дальнейшей их передачей в необходимые базы данных, а также выполнение оперативно-розыскных функций (угон, розыск и т.д.);
· ПМ Видеоскорость проводит обработку видеоряда с распознаванием образа ТС при определении скорости движения ТС по видеоряду.
· ПМ «Расчетной скорости» проводит совместную обработку видеорядов, получаемых от нескольких видеомодулей, для расчета скорости движения ТС на участке между комплексами;
· ПМ «Выделенная полоса» обеспечивает контроль движения и фотовидеофиксацию ТС по полосам маршрутных транспортных средств, обочинам, тротуарам и т.д.;
· ПМ «Контроль перекрестка» обеспечивает контроль движения и фотовидеофиксацию ТС при прохождении перекрестков;
· ПМ «Фиксация маневров» обеспечивают фотовидеофиксацию и контроль движения ТС (в том числе мотоциклов) относительно разметки, между рядов и предписанных дорожных знаков;
· ПМ «Остановка/стоянка» обеспечивает фотовидеофиксацию и контроль правил остановки и стоянки ТС;
· ПМ «Разрешение на въезд» обеспечивает фотовидеофиксацию и контроль движения грузового транспорта с проверкой разрешений;
· ПМ «Инспектирование» обеспечивает фотовидеофиксацию и контроль движения ТС на наличие техосмотра, полиса ОСАГО, лицензий такси, пропусков на въезд и т.д.;
· ПМ «Тип» обеспечивает определение типа, марки, цвета ТС и его классификацию;
· ПМ «Вейв» обеспечивает подсчет количества ТС с классификацией по полосам движения, определение занятости полос движения, интенсивности и средней скорости движения ТС по полосам; 
· ПМ «Аид-Д» обеспечивает выявление следующих инцидентов на автодорогах: ДТП, остановка ТС, движение ТС в запрещенном направлении, аварийная остановка ТС, дорожные работы и аварийные службы, человек/предмет/животное/велосипедист/мотоциклист на дороге, дым, огонь, оставленный предмет, выброс мусора (в том числе из ТС), движение в запретной зоне, затор, медленное или быстрое движение ТС, перестроение через линии разметки;
· ПМ «Аид-М» обеспечивает выявление следующих инцидентов на объектах транспортной инфраструктуры и в общественных местах: вторжение в запретную зону, определение толпы, движение в запрещенном направлении и против движения потока, определение человека/предмета/животного/ТС, падение, агрессивное поведение, подсчет людей в толпе, очереди, вошедших и вышедших через линию разметки (дверь, ТС, рубеж, барьер и т.д.), повреждение объектов транспортной инфраструктуры, мусор, оставленный предмет, огонь, дым, курение, бег, человек без движения, праздношатание, нестандартное поведение, пересечение линии, фиксация лиц, долгое нахождение в зоне контроля.

Опционально комплексы дополняются следующими возможностями:

· Взаимодействие с системами фотовидеофиксации, камерами видеонаблюдения, обзорными видеокамерами, видеомодулями и системами фиксации транспортных средств, находящихся в потоке, для выполнения оперативно-розыскных функций.
· Подключение дополнительного ИК прожектора большей мощности.
· Взаимодействие с детекторами транспорта (петлевые, радиолокационные, видео), метеостанциями, отдельными метеодатчиками и с устройствами контроля и управления дорожным движением. 
· Подключение к динамическим информационным табло (табло отображения информации), знакам переменной информации и светофорным объектам для реализации косвенного управления транспортными потоками.
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	№
	Наименование
	Значение

	Метрологические характеристики

	1
	Диапазон измерений скорости движения ТС, км/ч:
- при измерении скорости радиолокационным методом
- при измерении скорости по видеокадрам
- при измерении скорости на контролируемом участке
	от 1 до 350
от 0 до 350
от 0 до 350

	2
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости движения ТС, км/ч:
- при измерении скорости радиолокационным методом 
- при измерении скорости по видеокадрам
- при измерении скорости на контролируемом участке
	

±1
±1
±1

	3
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации текущего времени комплексов с национальной шкалой времени UTC(SU), мкс
	
±1

	4
	Границы допускаемой абсолютной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) определения координат комплексов в плане при 
PDOP ≤3, м
	
±8

	Основные технические характеристики

	5
	Минимальное расстояние при измерении скорости движения ТС на участке между двумя комплексами, м
	
200

	6
	Несущая частота передатчика 4D модуля, ГГц
Несущая частота передатчика RD модуля, ГГц
	24,150±0,1
24,15±1,25·10-7

	7
	Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, ºС
- относительная влажность при температуре 25 ºС, %, не более
- атмосферное давление, кПа
	
от -60 до +85
98 
от 80 до 106,7 

	8
	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015
	IP66

	9
	Протяженность зоны контроля, м
	от 20 до 500 

	10
	Зона контроля по ширине, м
	18

	11
	Время непрерывной работы в сутки, ч
	24

	12
	Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±1) Гц 
постоянного тока 
	от 90 до 300
от 8 до 19

	13
	Потребляемая мощность, Вт, не более
	240

	14
	Габаритные размеры составных частей, мм, не более:
- видеомодуль
· длина
· ширина
· высота
- RD модуль
· длина
· ширина
· высота
- 4D модуль
· длина
· ширина
· высота
- модуль ИК подсветки
· длина
· ширина
· высота
- модуль очистки 
· длина
· ширина
· высота
	

590
180
200

260
230
340

230
55
140

210
120
96

115
120
85

	15
	Масса составных частей, кг, не более:
- видеомодуль
- RD модуль
- 4D модуль
- модуль ИК подсветки
- модуль очистки 
	
10,0
7,0
1,0
1,5
0,7




Оборудование соответствует следующим требованиям:


ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования.»

 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
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