[image: ] 		Системы измерительные «Стрелец»
Обеспечение весогабаритного контроля от 1 до 16 полос движения в одном или разных направлениях, а также контроль за дорожной обстановкой, фиксация нарушения ПДД и выявление инцидентов в зоне установки.
Функционал:
✔️измерение:
▪️общей массы
▪️количества осей
▪️нагрузки на группу осей ТС
▪️нагрузки на одиночную ось ТС
▪️нагрузки на ось в группе осей ТС
▪️межосевых расстояний и скатности, колес на оси ТС
▪️габаритов
▪️скорости движения
✔️ фиксация нарушений ПДД:
▪️скорости
▪️выезда на встречную полосу 
▪️движения по обочине и др
✔️ определение типа ТС

Оборудование Системы устанавливается на участках автомобильных дорог и обеспечивает создание высокоскоростной зоны весового и габаритного контроля для движущихся ТС 
Программную интеграцию всех компонентов Системы «Стрелец» обеспечивает Специализированное программное обеспечение автоматизированного стационарного комплекса весогабаритного контроля «Контроль ТКТС» (порядковый номер реестровой записи 5986 от 19.11.2019 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).

[bookmark: _GoBack]Контроль за дорожной обстановкой, фиксацию нарушения ПДД и инцидентов в зоне установки обеспечивает Программное обеспечение комплексов StrelkaPlus (ПО «Стрелка-Плюс-ПО»), включающее в себя программные модули, функционирование которых задается лицензионными ключами:
ПМ Фиксация обеспечивает фотовидеофиксацию ТС во всей зоне контроля, распознавание ГРЗ ТС, формирование пакета данных по каждому ТС с дальнейшей передачей в необходимые базы данных, а также выполнение оперативно-розыскных функций (угон, розыск и т.д.)
ПМ Выделенная полоса обеспечивает контроль движения и фотовидеофиксацию ТС по полосам маршрутных транспортных средств, обочинам, тротуарам и т.д.
ПМ Контроль перекрестка обеспечивает контроль движения и фотовидеофиксацию ТС при прохождении перекрестков.
ПМ Фиксация маневров обеспечивают фотовидеофиксацию и контроль движения ТС (в том числе мотоциклов) относительно разметки, между рядов и предписанных дорожных знаков.
ПМ Остановка стоянка обеспечивает фотовидеофиксацию и контроль правил остановки и стоянки ТС.
ПМ Разрешение на въезд обеспечивает фотовидеофиксацию и контроль движения грузового транспорта с проверкой разрешений.
ПМ Инспектирование обеспечивает фотовидеофиксацию и контроль движения ТС на наличие техосмотра, полиса ОСАГО, лицензий такси, пропусков на въезд и т.д.
ПМ Контроль безопасности обеспечивает фотовидеофиксацию и контроль правил применения ремней безопасности, пользования телефоном, нарушений установки ГРЗ и т.д., при движении ТС.
ПМ Фикс+ обеспечивает фотовидеофиксацию отсутствия шлемов у водителей вело-мототранспорта и средств индивидуальной мобильности, отсутствия или наличия средств индивидуальной защиты у водителя и пассажиров ТС.
[bookmark: _Hlk92744619]ПМ Тип обеспечивает определение типа, марки, цвета ТС и классификацию ТС.
ПМ Свет обеспечивает контроль правил применения внешних световых приборов ТС с фотовидеофиксацией.
ПМ Звук обеспечивает возможность сопряжения со средствами определения уровня шума ТС.
ПМ Вейв обеспечивает подсчет количества ТС с классификацией по полосам движения, определение занятости по полосам движения, определение интенсивности и средней скорости движения по полосам. 
ПМ Аид-Д обеспечивает выявление следующих инцидентов на автодорогах: ДТП, остановка ТС, движение в запрещенном направлении ТС, аварийная остановка ТС, дорожные работы и аварийные службы, человек/предмет/животное/велосипедист/мотоциклист на дороге, дым, огонь, оставленный предмет, выброс мусора в том числе из ТС, движение в запретной зоне, затор, медленное или быстрое движение ТС, перестроение через линии разметки.
ПМ Аид-М обеспечивает выявление следующих инцидентов на объектах транспортной инфраструктуры и в общественных местах: вторжение в запретную зону, определение толпы, движение в запрещенном направлении и против движения потока, определение человек/предмет/животное/ТС, падение, агрессивное поведение, подсчет людей в толпе, очереди, вошедших и вышедших через линию разметки (дверь, ТС, рубеж, барьер и т.д), повреждение объектов транспортной инфраструктуры, мусор, оставленный предмет, огонь, дым, курение, бег, человек без движения, праздношатание, не стандартное поведение, пересечение линии, фиксация лиц, долгое нахождение в зоне контроля.


Системы выпускаются в двух модификациях:

1.	«Стрелец»-Плюс
Комплекс контроля дорожного движения автоматизированного «Стрелка-Плюс» + Комплекс измерительного автоматического весового и габаритного контроля «АВАКС»-М
2.	 «Стрелец»-СТ
Комплекс контроля дорожного движения автоматизированного стационарного «Стрелка-СТ» + Комплекс измерительного автоматического весового и габаритного контроля «АВАКС»-М


Технические характеристики
Метрологические характеристики
	[bookmark: _Hlk54013570]Наименование характеристики
	Значение
	Значение

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплексов с национальной координированной шкалой времени UTC(SU), с
	

±0,2

	Диапазон измерений скорости движения ТС, км/ч
· при измерении скорости радиолокационным методом
· при измерении скорости по видеокадрам
при измерении скорости на контролируемом участке
	
от 1 до 3501)
от 0 до 3501)
      от 0 до 3501)
	
от 1 до 3504)
от 0 до 3504)
от 0 до 3504)

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости движения ТС, км/ч:
· при измерении скорости радиолокационным методом
· при измерении скорости по видеокадрам
при измерении скорости на контролируемом участке
	

±11)
±11)
±11)
	

±14)
±14)
±14)

	Дискретность установки порогов превышения скорости, км/ч
	11)
	-

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности присвоения временной метки видеокадру, с
	
±0,011)
	
-

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации текущего времени комплексов с национальной шкалой времени UTC(SU), с
	
±1·10-6 1)
	
±1·10-6 4)

	Доверительные границы абсолютной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) определения координат местоположения комплексов в плане, м
	
±81)
	
±84)

	Диапазон измерений полной (общей) массы и нагрузки на группу осей ТС, кг
	от N2) x100 до Nx200003)

	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении
полной (общей) массы и нагрузки на группу осей ТС, %
	
±53)

	Максимальная нагрузка на ось ТС, кг
	200003)

	Минимальная нагрузка на ось ТС, кг
	1003)

	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении нагрузки на ось ТС, %
	
±103)

	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении нагрузки на ось в группе осей ТС, %
	
±103)

	Дискретность отсчета, кг
	13)

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении межосевых расстояний ТС, мм
	
±303)

	Диапазон определения количества осей ТС, шт
	от 1 до 403)

	Диапазон подсчета числа скатов на оси ТС
	1 или 23)

	Диапазон подсчета количества колес на оси ТС
	от 1 до 163)

	Диапазон измерений габаритных размеров ТС, м
-длины
-ширины и высоты
	
от 0,5 до 503)
от 0,5 до 53)

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений габаритных размеров ТС, м
-длины
-ширины
-высоты
	

±0,5003)
±0,0353)
±0,0353)

	Рабочий диапазон скоростей при измерении полной (общей) массы ТС, нагрузки на группу осей ТС, нагрузки на ось ТС, нагрузки на ось в группе осей ТС, межосевых расстояний ТС, габаритных размеров (длина, ширина, высота) ТС, км/ч
	


от 5 до 1403)

	где 
          1) - характеристики указаны в соответствии с описанием типа на комплексы контроля дорожного движения автоматизированные «Стрелка-Плюс» (рег. № 79368-20);
         2) N - количество осей ТС;
3) - характеристики указаны в соответствии с описанием типа комплексы измерительного автоматического весового и габаритного контроля «АВАКС»-М, (рег. № 62427-15)
4) - характеристики указаны в соответствии с описанием типа на комплексы контроля дорожного движения автоматизированные стационарные ККДДАС-01СТ «Стрелка-СТ» (рег. № 87843-22)




Основные технические характеристики
	Наименование характеристики
	Значение

	Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, ºС
  а) наземного оборудования комплексов «АВАКС-М»
  б) модулей весоизмерительного и обнаружения и измерения длины ТС, встроенных в дорожное полотно
  в) комплексов «Стрелка-Плюс» и «Стрелка-СТ»
	

от -40 до +60

от -40 до +80
от -60 до +85

	Параметры зоны контроля при измерении скорости движения ТС:
а) комплексами «Стрелка-Плюс» 
- протяженность, м
- ширина, м, не более
б) комплексами «Стрелка-СТ» 
- протяженность, м
- ширина, м, не более
	

от 20 до 600
30

от 20 до 500
18





Комплектность
	№
	Наименование
	Количество

	1
	Система измерительная «Стрелец»,  имеющая в своем составе:
	1 шт

	Модули комплекса измерительного автоматического весового и габаритного контроля «АВАКС»-М
	

	
	Модуль обработки и управления
	1 шт

	
	Модуль весоизмерительный *
	

	
	Модуль обнаружения и измерения длины ТС *
	

	
	Модуль измерения габаритных размеров ТС *
	

	
	Обзорная видеокамера *
	

	
	Динамическое информационное табло *
	

	Комплекс контроля дорожного движения автоматизированный «Стрелка-Плюс»
	

	Комплекс контроля дорожного движения автоматизированные стационарные ККДДАС-01СТ «Стрелка-СТ» 
	

	2
	Комплект соединительных кабелей и крепежа
	1 комплект

	3
	Формуляр
	1 экз.

	4
	Руководство по эксплуатации
	1 экз.

	5
	Методика поверки
	1 экз.
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